Kurzanleitung CF-PLayer fullHD

**Auf der SecureDigital Karte sind folgende Dateien relevant:**

TV-Setup-Datei (optional) Dateiname: CFP.sup

Netzwerk-Setup (optional) Dateiname: CFP.net

Playliste (optional) Dateiname: PLAYLIST.txt

Medien-Formate:

**MPEG1, MPEG2, MPEG4, VOB, AVI, MP3, JPEG, VCD, DVD, MKV, WMV, DivX, MOV, H264, Programmstream, Elementary Stream, Transport Stream, CDDA digital Audio WAV, WMA, MPEG-1 LAYER I mp1, MPEG-1 LAYER II mp2, MPEG-1 LAYER III Mp3, OGG**

Alle Dateien sind im Root-Directory abzulegen, **Sub-Directories werden nicht verwaltet**.

Ist keine Playliste auf der SD-Karte vorhanden, so werden die Clips in der gleichen Reihenfolge abgespielt, in der die zugehörigen Dateien auf die SD-Karte kopiert wurden. Die Wiedergabe startet automatisch, sobald eine SD-Karte eingesteckt wird, bzw. der CF Player®fullHD mit eingesteckter Karte gestartet wird.

Playlist:

**WICHTIG:**

* **Keine Leerstellen und Sonderzeichen in den Dateinamen!**
* **Nach JEDER Zeile AUCH NACH DER LETZTEN Enter Drücken!**
* **Für Videos Abbruchzeit von 0**

BEISPIELE:

|  |
| --- |
| [ITEM 0]  Datei=MENUBILD.mps  Abbruchzeit=-1  [ITEM 1]  Datei=TCHIBO.mpg  Abbruchzeit=0  [ITEM 2]  Datei=CITROEN.avi  Abbruchzeit=0 |

**Fehler:**

Monitor bleibt schwarz nach Booten:

* Dateinamen überprüfen
* Playliste erstellen
* Format prüfen

Wird im Netzwerk nicht erkannt:

* Netzwerk-Setup CFP.net überprüfen. Entweder im Root-Verzeichnis ändern oder erst aus dem Netzwerk Folder in das Root-Verzeichnis KOPIEREN und dann die IP ändern.
* Subnetzmaske am Rechner auf 255.255.0.0 stellen